
2026年华茂教博园
电子围栏维护维修招标文件
招  标  人：宁波华茂外国语学校
2026年8月
投标人须知

	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	项目名称
	华茂教博园电子围栏维护维修改造项目

	2
	工程概况
	园区原有周界脉冲电子围栏维修；园区北侧部分区域脉冲电子围栏新建施工

	3
	招标人
	宁波华茂外国语学校

	4
	招标范围
	见下文

	5
	施工供水、供电
	招标人提供，投标人承担费用

	6
	质量标准
	一次性验收合格

	7
	工期要求
	 20自然日

	8
	投标人资格要求
	1、 具有独立法人资格，具有独立签订并全面履行合同的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

	9
	项目经理资格要求
	

	10
	领取招标文件时间
	电子标书

	11
	踏勘工程现场时间
	2026年8月14日星期五下午

	12
	书面提疑时间
	2026年8月15日星期六

	13
	投标截止时间及开标时间
	2026年8月18日星期二9点

	
	投标文件份数
	正本一份，副本四份

	15
	投标报价方式
	总价包干

	16
	工程量计算依据
	 

	17
	投标保证金
	

	18
	样品
	

	19
	其他事项
	详见招标文件


第1条、 招标说明
1、本工程采用邀请招标方式,择优选定一家单位承包本项目。招标不分阶段,施工方案、商务标同时提交。宁波华茂外国语学校作为本工程项目的建设单位和招标单位,负责招标和签订施工合同。
2、本招标文件是各投标方编制投标书的重要依据,并作为合同的附件之一,具有法律效力。
3、不论投标结果如何,投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
4、工程概况
   工程名称: 华茂教博园电子围栏维护维修改造项目
第2条、 招标项目说明:
一、项目概况
本项目包含两大板块
1：园区原有周界脉冲电子围栏维修；
2：园区北侧部分区域脉冲电子围栏新建施工两大板块，
具体区域参见附图《华茂教博园电子围栏维护维修示意图》。
项目总价包干实施，清单内涵盖全部设备、主材、配套辅材、拆除、安装、线缆敷设、系统调试、防雷接地施工及1年全周期维保相关全部费用。所有的设备品牌型号及主辅材皆按原有电子围栏所有为准，原有的已停产或无法购买时按升级替代品牌型号为准。
项目划分为南门、西门两大独立管控区域，两区管线、前端设备、本地控制终端独立配置、分区运行；幼儿园防区无信号传输线路连通南门门卫、西门门卫，项目完成后要将此防区信号接入南门卫。
二、施工内容及实施标准
（一）、第五线专项施工内容
由于围墙立柱之间的金属构件枪尖，同电子围栏的最下面一根线距离过大（约40公分），需在电子围栏原有4根线上的基础上，在最下面的第4根线和金属枪尖之间增加第5线。
原有围墙部分的第5线，只是简单的拉的金属线没有做绝缘处理，无法通电，无法正常运行。现要求新增部分和维修部分第5线。按原有第5线的位置安装，且要求可以上电，正常运行。考虑第5线无法临空安放，需绕过各围墙立柱建议采用绝缘端子绕柱安装，具体方法见略图。
[image: image1.png]



（二）原有周界整体维修内容
全线排查合金线脱落、松弛点位，统一配套更换全新紧线器、线线连接器、绝缘绝缘子，重新规范布线紧固，消除线路虚接、松弛问题；
全周界按照每10米1块的标准统一布设电子围栏警示牌，实现警示标识全覆盖；
现场承力杆、终端杆逐根排查校正，歪斜立杆统一扶起加固，采用全新膨胀螺丝固定；锈蚀、变形、破损严重无修复价值的立杆统一更换；
对老化、破损、绝缘性能不达标的供电电缆、信号传输线缆分段更换，配套套管防护敷设；
现场3台故障脉冲主机整体拆除，更换同规格全新双防区脉冲电子围栏主机，同步配套更换对应老化报警外设、防雷接地配件。
（三）北侧部分区域新增围栏全新建设内容
北侧部分区域新建脉冲电子围栏整套系统，增设脉冲主机，配套不锈钢室外防水箱、铝合金终端杆、承力杆、万向底座、绝缘子、雨帽、收紧器、多股合金线等全套前端构件；独立敷设专用高压线、供电电源线、信号通讯线缆，配套声光报警设备、高压避雷器、接地桩、接地线搭建完整防雷报警体系，独立划分专属防区，配套第五线绝缘标准化架设并通电调试。同时以校河为界，将河东、河西分别接入南门西门报警主机中。

三、线路及立杆检测处置说明
施工进场后对原有保留立杆、线缆开展全线检测，对线体绝缘、电阻指标不达标、立杆锈蚀变形无法加固的构件统一更换，对应材料、人工施工成本全部纳入本次包干报价。
如墙体、地面硬化层无法常规打孔时；可同校方沟通协商处理。

四、分区管控系统配置方案
1. 维修前后管控架构说明
维修前：南门门卫、西门门卫各配置一套本地报警主机，分别管控对应片区周界防区。 

维修后分区配置：
南门管控单元：保留南门门卫原有报警主机继续使用，专属管控南门原有维修周界防区；以校河边界河东区域，含幼儿园及新增区域的河东部分。
西门管控单元：保留西门门卫原有报警主机继续使用，专属管控西门原有维修周界防区；以校河边界河西区域，含新增区域的河西部分。
2. 分区独立管控功能说明
分区独立操作：南门、西门门卫可分别对自有片区防区独立执行布防、撤防，两区运行状态互不干扰；
分区报警识别：南门、西门区域报警信息独立区分展示；
五、项目交付标准
原有维修段、北侧部分区域新建段（包括第五根线）、全线通电运行稳定，无断线、短路、漏电、频繁误报现象，脉冲电压、报警参数调试至设备标准区间。 

南门、西门分区独立管控功能全部调试完成，分区报警、独立布撤防；
完成南门、西门门卫现场设备操作培训及中控管理软件操作培训，同步交付全套设备清单、1年维保服务协议；
维保周期内提供免费上门故障维修、配套配件更换服务。 

六、报价说明
本项目为总价包干，报价清单包含原有围栏全部维修材料、北侧部分区域新建及第五线的全套设备材料、分区独立管线辅材、拆除安装施工、全线分区系统调试、防雷接地整改、1年维保全部相关费用。
报价要求包含项目中所有的施工内容及改造内容。投标方需现场勘查后考虑所有与本项目有关的措施及其它所有施工费用,包括必要的临时设施费用、安全文明施工费用、垃圾清理外运、场地清洁、必要的成品、半成品保护等所有一切费用。所有措施费用一次性包干除业主另有要求的特殊情况外以后均不做调整。
报价时请按：园区原有周界脉冲电子围栏维修；园区北侧部分区域脉冲电子围栏新建。两个进行分别报价，再合并总价。同时报价请提供维保期后，每年本藉由目的预计维保费供甲方参考。
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第三条、技术标准和技术要求
1、本标书的有关要求；
2、施工图所明确采用的国家标准、部颁和浙江省有关标准、施工技术(验收)规程和规范；
3、投标人在投标过程中如发现招标文件中有需要澄清的地方,应及时向招标人咨询。
4、本项目所选用的材料均是正规厂家生产材料,其技术指标应不得低于部颁和浙江省有关材料的指标。
第四条、施工要求
1、本工程的施工,先定施工方案经业主确认后再施工。
2、本工程施工要求如下:
2.1 施工必须严格按照经确认得施工方案和设计图纸施工。
2.2负责处理施工后收边找补清理并按规范验收要求实施。

投标文件格式
                              工程施工招标

投 标 文 件

项目名称：                                         

投标文件内容：                           
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)        

日期：             年             月             
1、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                                          

单位性质：                                                            

地    址：                                                            

成立时间：                      年                 月                日

经营期限：                                                            

姓    名：              性别：        年龄：        职务：            

系                       (投标人名称)                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                               投标人：           (盖章)               
                                                 年        月       日

2、法定代表人授权委托书

本人  (姓名)  系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (受托人姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤销、修改    (招标人名称)   的    (招标工程名称)  工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明书。

投标人：                           (盖章)          
法定代表人：                       (签字或盖章)    
身份证号码：                                       
委托代理人：                       (签字或盖章)    
身份证号码：                                       
                          年          月         日 

3、投 标 函

（适用综合单价法或工料单价法计价项目）

致：    (招标人名称)  

1、根据你方         (招标工程名称)       工程的招标文件，遵照建设单位提供的招标文件，我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿以人民币(大写)：

                 元整的投标报价，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。 

    2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方已按规定提交人民币(大写)：      整的投标担保，担保采用    方式。

4、如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和我投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。    

（3）我方承诺在规定的工期       日历天内完成并移交全部合同工程，并确保工程质量达到        标准，安全达到           标准。

5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投标人：                (盖章)           
 法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章) 

                              地址：                                   

电话：                                   

传真：                                   

                             日   期：         年       月       日
4、投标设备及费用清单（自拟）
3

